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PCCRAFT 01.2
WAT ZIT WAAR?
Onderdelen en aansluitingen van het moederbord
	LEERLINGENBUNDEL  Herken de vaste zones, benoem aansluitingen en werk veilig op een spanningsloos moederbord.



LEARN   |   LAB   |   TRAIN   |   FIX
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Wat leer je?
Je herkent de belangrijkste onderdelen, aansluitingen en bijpassende kabels op een moederbord.
Je koppelt elk onderdeel aan zijn functie.
Je onderscheidt moderne, minder courante en verouderde aansluitingen.
Je gebruikt een vaste zoekstrategie zonder onderdelen te forceren.
	VEILIGHEID  Werk spanningsloos, ontlaad statische elektriciteit, raak contacten en socketpinnen niet aan en gebruik nooit kracht.


De zoekroute
	Stap
	Vraag

	1. Oriënteer
	Waar zijn CPU-socket en backpanel?

	2. Zoek voeding
	Waar zitten 24-pin ATX en CPU/EPS?

	3. Zoek geheugen
	Waar staan de lange RAM-sloten?

	4. Zoek uitbreiding
	Waar zitten PCIe en M.2?

	5. Zoek headers
	Waar zitten frontpanel, USB, FAN en SATA?




Visueel moederbordoverzicht
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	MUST KNOW



CPU-socket
Plaats en elektrische verbinding voor de processor. Socket en CPU moeten compatibel zijn.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig



	[image: ]
	
	MUST KNOW



RAM-sloten
Plaats voor geheugenmodules. Let op nok, generatie, kanaalparen en vergrendelingen.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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[image: How to check power supply specification?]
	
	MUST KNOW



24-pins ATX-voeding
Hoofdvoeding van het moederbord. De connector klikt maar in één richting.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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[image: 4pin EPS Power Supply Extension Cable - esgaming.co.ke]
	
	MUST KNOW



CPU-voeding — EPS 4/8-pin
Extra voeding voor de processor, meestal bovenaan bij de socket.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



PCIe-voeding
Voeding rechtstreeks van de voeding naar krachtige uitbreidingskaarten; niet in de CPU-aansluiting steken.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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[image: How to Choose a PC Fan? 3-Pin vs. 4-Pin Explained - Build Guides - darkFlash]
	
	MUST KNOW



FAN-header
3- of 4-pins aansluiting voor CPU- en systeemventilatoren.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



Backpanel / rear I/O
Externe aansluitingen: USB, netwerk, audio en beeld, afhankelijk van het bord.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



PCI Express-slots
Uitbreidingssloten voor onder meer grafische, netwerk- en capturekaarten.
PCIe x1 en PCIe x16 komen het vaakst voor.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	RETRO TECH



PCI-slot
Oude aansluitingen voor uitbreidingskaarten
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



M.2-slot
Compact slot voor NVMe/SATA-opslag en soms draadloze modules. Let op sleutel en lengte.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



Chipset / PCH
Regelt veel gegevensstromen en aansluitingen tussen CPU, opslag, USB en uitbreidingen.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	GOOD TO KNOW



Northbridge en southbridge
Oudere chipsetopbouw; functies zijn bij moderne systemen grotendeels naar CPU en PCH verhuisd.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



BIOS/UEFI-chip
Bevat firmware waarmee de pc hardware initialiseert en opstart.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



CMOS-batterij
Behoudt klok en firmware-instellingen wanneer de pc spanningsloos is.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



Frontpanel-header
Pinnen voor powerknop, resetknop en status-leds. Gebruik het moederborddiagram.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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[image: USB 2.0 Interne Pinheader Kabel 9-polig Female-Female]
	
	MUST KNOW



Interne USB-header
Verbindt USB-poorten aan de voorkant van de behuizing met het moederbord.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig



	[image: ] [image: ]
	
	MUST KNOW



SATA-poorten
Data-aansluitingen voor SATA-ssd’s en harde schijven; voeding komt apart van de PSU.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



SATA-powerkabel
Brede 15-polige voedingsstekker van de PSU voor een SATA-ssd, harde schijf of optische drive.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	MUST KNOW



SATA-data- en poweraansluiting op een schijf
De smalle 7-polige poort is data; de brede 15-polige poort is voeding.
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	RETRO TECH



PATA / IDE
Brede lintkabel voor oudere harde schijven en optische stations.
Onderaan
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig
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	RETRO TECH



Floppy-header
Aansluiting voor een diskettedrive.
Bovenaan
Ik herken dit aan: __________________________________
□ nog oefenen   □ bijna   □ zelfstandig




LAB — Moederbordkaart
Werk per twee met een spanningsloos moederbord. Schrijf het positienummer op een verwijderbare sticker en vul de tabel in.
	Nr.
	Onderdeel
	Categorie
	Zichtbaar bewijs
	Functie

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	





TRAIN — Vind het snel
Je krijgt per opdracht maximaal 20 seconden. Wijs aan zonder iets los te maken.
	Opdracht
	Gevonden?
	Bewijs

	CPU-socket
	□
	

	24-pins ATX
	□
	

	CPU/EPS-voeding
	□
	

	RAM-slot
	□
	

	PCIe x16
	□
	

	M.2-slot
	□
	

	SATA-poort
	□
	

	SATA-data versus SATA-power
	□
	

	Frontpanel-header
	□
	


FIX — De pc reageert niet
Controleer logisch: netspanning en PSU → 24-pin ATX → CPU/EPS → frontpanel power switch → RAM correct geplaatst. Noteer je eerste drie checks:
1. ____________________   2. ____________________   3. ____________________


PCCRAFT 01.02  |  TRAIN
TRAIN — Motherboard Challenge
Van losse herkenning naar een volledig moederbord.
	OPDRACHT  Schrijf de naam bij elke rode hulplijn. Duid daarnaast rechtstreeks op de foto CPU-socket, RAM-slots, M.2-slot, SATA-poorten, PCIe-slots en beide voedingsaansluitingen aan.



[image: ]
	01  CPU-socket: ________________________________
	02  RAM-slots: ________________________________

	03  24-pin ATX: ________________________________
	04  CPU/EPS: ________________________________

	05  PCIe x16: ________________________________
	06  M.2: ________________________________

	07  SATA: ________________________________
	08  Chipset: ________________________________

	09  CMOS-batterij: ________________________________
	10  Fanheader: ________________________________

	11  Interne USB: ________________________________
	12  Frontpanel: ________________________________




PCCRAFT 01.02  |  TRAIN
TRAIN — Motherboard Mix
Herken dezelfde functies op een moederbord met een andere lay-out.
	OPDRACHT  Duid dezelfde onderdelen opnieuw aan. Vergelijk daarna met de vorige oefening: wat staat op een andere plaats, maar vervult dezelfde functie?
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	01  CPU-socket: ________________________________
	02  RAM-slots: ________________________________

	03  24-pin ATX: ________________________________
	04  CPU/EPS: ________________________________

	05  PCIe x16: ________________________________
	06  PCIe x1: ________________________________

	07  SATA: ________________________________
	08  Chipset: ________________________________

	09  CMOS-batterij: ________________________________
	10  Fanheader: ________________________________

	11  Interne USB: ________________________________
	12  Frontpanel: ________________________________


PCCRAFT 01.2  •  Wat zit waar?  •  GO! atheneum Oudenaarde
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